1. **Šaldytuvas:**

* *Component testing:* patikrinti, ar šaldytuvas palaiko, nustatytą reikalavimuose, temperatūrą.
* *Integration testing:* patikrinti, ar įsijungia šaldytuve šviesa, kai atidarome šaldytuvo dureles.
* *System testing:* patikrinti ar visas šaldytuvas veikia tinkamai: ar tinkama temperatūra, ar veikia tyliai, ar veikia LED ekranas, jei toks yra, ar sunaudoja energijos tiek kiek ir nurodyta.
* *Acceptance testing:* vartotojas vertina ir pažiūri ar šaldytuvas šaldo ir jame maistas nei peršala nei sugenda, patikrina ar veikia LED ekranas, pažiūri ar šaldymo skyrius yra tinkamo dydžio ir ar tinka pačio šaldytuvo matmenys.

1. **Mašina:**

* *Component testing:* patikrinti ar užsidega šviesos; arba patikrinti ar mašina užsiveda.
* *Integration testing:* patikrinti ar važiuojant mašinoje veikia stabdžiai; arba patikrinti ar užvedant mašiną automatiškai įsijungia šviesos.
* *System testing:* ar viskas mašinoje veikia gerai ir sklandžiai: ar užsiveda, ar veikia stabdžiai, ar užsidega šviesos, ar naudoja tiek kuro, kiek ir numatyta, ar mašinoje veikia saugos diržai, ar mašinoje yra oro pagalvės, gesintuvas ir pirmos pagalbos rinkinys, ar sugedus mašinai įsijungia perspėjimai.
* *Acceptance testing:* vartotojas tikrina ar mašina veikia ir važiuoja ir nėra jokių akivaizdžių gedimų.

1. **House:**

* *Component testing:* ar veikia oro kondicionierius; arba ar veikia šildymo sistema.
* *Integration testing:* ar užkūrus krosnį galima pašildyti vandenį.
* *System testing:* ar namas pastatytas ne per arti kitų namų, ar iš namo sklindantis triukšmas, pvz.: grojanti muzika, neviršyja nustatyto saugaus triukšmo lygio, ar yra sumontuoti sandarūs langai, ar name veikia priešgaisrinė sistema, ar yra pastatyti laiptai, kuriais būtų galima saugiai patekti į namo vidų.
* *Acceptance testing:* tikrinamas namo išplanavimas, namo dydis, patikrinama ar yra tinkamas privažiavimas prie namo.